FTDI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **AP MiniMax Pinout** |  | |
|  |
| GND | INT2 | A0 | A1 |
| GND | B3 | A2 | A3 |
| VCC | C7 | UART\_RX | UART\_TX |
| RXI | C6 | A4 | A5 |
| RXO | D2 | A6 | A7 |
| DTR | D3 | GND | TDI |
| D4 | D5 | N.C. | N.C. |
| D6 | D7 | RESET | TMS |
| VCC | GND | VCC | TDO  JTAG |
| SCL | GND | GND | TCK |
| SDA | VCC | VIN | GND |
|  | |  | |
|  |